功率单元单/双脉冲测试

目的：进行功率单元的单/双脉冲试验

设备：示波器，万用表等

单脉冲试验功能需求：

当J5端子直流电压达到900V，点亮LED1指示灯。

短接J7端子，J1端子输出20us脉冲。



双脉冲试验功能需求：

当J5端子直流电压达到900V，点亮LED1指示灯。

短接J7端子，J1端子输出高20us，低13us，高20us脉冲。



短路试验功能需求：

当J5端子直流电压达到900V，点亮LED1指示灯。

短接J7端子，J1，J2端子输出20us脉冲。

